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[bookmark: OLE_LINK17]Client sous Debian 12.7 core
Contexte : Debian 12.7 core vient d’être installé sur une nouvelle VM.
Configuration TP : 
Nom machine :	client			root :			debian
Utilisateur :		baptiste 		mot de passe :	debian
IP :			192.168.178.110/24
Passerelle :		192.168.178.2
DNS :			8.8.8.8 1.1.1.1
Domaine : 		san.local
Objectif : Poste utilisateur sur le réseau dont les logs sont récupéré par le serveur Graylog

→ Vérifier IP et interface + Attribution IP statique
ip a
[image: ]
nano /etc/network/interfaces
[image: ]
Configuration réseau mise en place :
IP : 192.168.178.110
Masque : 255.255.255.0 
Passerelle : 192.168.178.2
DNS : 8.8.8.8 (secondaire : 1.1.1.1)
Domaine : san.local
Redémarrer le service lié au réseau : sudo systemctl restart networking.service
Activer carte réseau : sudo ifup ens33 (ens33 → interface réseau)
Vérifier l’attribution IP avec ip a
[image: ]
L’IP du client est bien celle définie : 192.168.178.110
[bookmark: OLE_LINK1]Vérifier la communication CLIENT → SAN
Depuis le client :
ping 192.168.178.100	# IP du serveur SAN
[image: ]
Vérifier la route par défaut :
ip r
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK2]Vérifier que le SAN écoute sur le port 3260
Sur le client :
ss -tln | grep 3260
[image: ]
Sur le SAN :
ss -tlnp | grep 3260
[image: ]

Tester iSCSI depuis le client vers le SAN
Installer Open iSCSI (pour que le client puisse lire le iSCSI) :
apt update
apt install open-iscsi
Vérifier 
Interroger le serveur SAN afin d’obtenir la liste des targets iSCSI disponibles :
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.178.100
[image: ]
En réponse j’obtiens l’IQN (iSCSI Qualified Name), cela signifie que mon SAN est fonctionnel
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root@client:/home/baptiste#

lefault via 192.168.178.2 dev ens33 onlink

169.254.6.0/16 dev ens33 scope link metric 1600

102.168.178.8/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.178.116
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root@client:/home/baptiste# [ss -
root@client:/home/baptiste#

g
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root@sAN:/home/baptiste#|ss —tinp | grep 3268
LISTEN @ 256 ©.0.0.0:3260 9.0.0.0:%
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root@client:/home/baptiste# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.178.100|
192.168.178.100:3260,1 iqn.2003-01.0rg. linux-iscsi.san.x8664:sn. 1434212526
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baptiste@client:™$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 gdisc nogueue state UNKNOWN group default glen 1000
Link/loophack 00:00:00:00:00:00 brd 60:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_Lft forever
inetg 1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_Lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1506 gdisc fg_codel state UP group default glen 1000
Link/ether 00:0ci23:10:a3:27 brd f1:f:ff:if:11:ff
altname_enp2sl
me(brd 192.168.178.255 scope global dynamic ens33
valid_lft 168lsec preferred_Lft 1681sec
inet6 fedo::20c:23ff:fefo:aae1/6d scope link
valid_lft forever preferred_Lft forever
baptiste@client:™% _
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# The primary netuork interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.178.110
netmask 255.255.255.0
gateuay 192.168.178.2
dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
dns-domain san. local
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rooteclient:™# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOMER_UP> mtu 65536 gdisc nogueue state UNKNOWN group default olen 1000
Link/loophack 00:00:00:00:00:00 hrd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_Lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host nopref ixroute
valid_Lft forever preferred_lft forever
2: ens33: (BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc fo_codel state UP group default glen 1000
Link/ether 00:0c:23:f0:a3:27 brd ffiff:ff:ffffff
altname_enpzsi
inet [192.168.178.110/24 |ord 192.168.178.255 scope global ens33
valid_Lft forever preferred_lft forever
inete fe0::200:29ff:fef0:a327/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
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root@client:/home/baptiste# [ping 192.168.178.160 |

PING 192.168.178.100 (192.168.178.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.100: icmp_seq=1 ttl-64 time=0.416 ms
64 bytes from 192.168.178.100: icmp seq-2 ttl-64 time-8.767 ms





