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Serveur Graylog sous Debian 12.7 core
Contexte : Debian 12.7 core vient d’être installé sur une nouvelle VM.
Configuration TP : 
[bookmark: OLE_LINK18]Nom machine :	graylog			root :			debian
Utilisateur :		baptiste 		mot de passe :	debian
IP :			192.168.178.105/24
Passerelle :		192.168.178.2
DNS :			8.8.8.8 1.1.1.1
Domaine : 		san.local
Objectif : Récupérer les logs avant de les stocker sur SAN

→ Vérifier IP et interface + Attribution IP statique
ip a
[image: ]
nano /etc/network/interfaces
[image: ]
Configuration réseau mise en place :
IP : 192.168.178.105
Masque : 255.255.255.0 
Passerelle : 192.168.178.2
DNS : 8.8.8.8 (secondaire : 1.1.1.1)
Domaine : san.local
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root@graylog: /homesbaptiste# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOMER_UP> mtu 65536 gdisc nogueue state UNKNOWN group default olen 1000
Link/loopback 00:00:00 90 brd o 00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_Lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host nopref ixroute
valid_Lft forever preferred_lft forever
2: ens33: (BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc fo_codel state UP group default glen 1000
Link/ether 00:0c:23:b3 S brd ff foffffaff

altname_enp2si
inet[192. 16i 134/24 |brd 192.168.178.255 scope global dynamic ens33
va 5ec preferred_lft 1780sec

inete fe0::200:29ff:feh3:e365/64 scope link
valid_Lft forever preferred_lft forever
rootegraylog: /home/bapt iste _
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# The primary netuork interface

allow-hotplug ens33

iface ens33 inet static
address 192.168.178.105/24
gateuay 192.168.178.2
dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
dns-domain san. local




