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[bookmark: OLE_LINK1]I – Installation de Windows Server 2019
	
	Sélectionner la langue, le format horaire et la langue du clavier
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	Sélectionner le système d’exploitation à installer (Standard ou Datacenter) et l’interface désirée, CLI ou GUI (expérience de bureau)
	[image: ]

	Ne pas oublier de lire et d’accepter les conditions du contrat de licence afin de poursuivre l’installation
	[image: ]

	Sélectionner le type d’installation.
Mise à niveau pour conserver ses fichiers et paramètres ou personnalisé pour une installation complète de l’OS
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	Sélectionner le disque d’installation de l’OS
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II – Préparation du serveur
1- [bookmark: OLE_LINK2]Affecter une adresse IP statique
Puisqu’il s’agit d’un serveur sur lequel des rôles seront rattachés, une adresse IP statique est nécessaire.
	Accéder aux connexions réseau en tapant ncpa.cpl dans la boîte Exécuter 

Raccourci Windows + R
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	Clic droit sur la carte réseau concernée puis cliquer sur Propriétés

La fenêtre ci-contre s’ouvre

Sélectionner Protocole Internet version 4 puis Propriétés
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	Changer l’adressage automatique (DHCP) pour attribuer une IP manuellement

Remplir les champs :

· Adresse IP
· Masque de sous-réseau
· Passerelle par défaut

Renseigner au moins un serveur DNS

Valider en cliquant sur OK
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2- [bookmark: OLE_LINK3]Renommer le serveur
Pour des raisons d’organisation il est vivement recommandé d’attribué un nom personnalisé et cohérent à la machine.
	Dans le panneau de droite dans l’explorateur Windows,

Clic droit sur Ce PC puis Propriétés.
	[image: ]

	Dans Informations système, cliquer sur Modifier les paramètres.
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	Dans la fenêtre qui s’ouvre,
Cliquer sur Modifier…
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	Renommer l’ordinateur puis cliquer sur valider.


	[image: ]


⚠️ IMPORTANT ⚠️
 Il est nécessaire de redémarrer le serveur pour que le changement de nom soit effectif !
3- Désactiver la configuration renforcée d’Internet Explorer
	Cliquer sur Serveur local situé à gauche dans le gestionnaire de serveur.
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	Repérer Configuration de sécurité renforcée d’IE et cliquer sur Actif.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, passer en « Désactivé » puis valider.
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La préparation du serveur est maintenant terminée et nous retrouvons les caractéristiques de la machine dans le gestionnaire de serveur :
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Systéme d'exploitation Architecture  Date de modi.
Windows Server 2019 Standard 64 05/08/2021

Windows Server 2019 Datacenter 2 05/08/2021
Windows Server 2019 Datacenter (expérience de bureau) 64 05/08/2021
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Avis et conditions du contrat de licence applicables

Votre utiisation du présent logiciel est régie par les termes du contrat de licence au titre
duquel vous avez acquis ledit logiciel i vous étes un client de licence en volume,
utilisation de ce logiciel est régie par votre contrat de licence en volume. Vous n'étes pas
‘autorisé & utliser ce logiciel si vous n'avez pas acquis une licence valide du logiciel auprés
de Microsoft ou de I'un de ses distributeurs agréés.

EULAID:Sept2018_V._fr-fr

Jaccepte les termes du contrat de licence
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applications

Avec cette option, les fichiers, les paramétres et les applications sont déplacés vers Windows
Cette option n'est disponible que lorsqu'une version prise en charge de Windows est déja en
cours d exécution sur ordinateur.

Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)

Avec cette option, les fichiers, les paramétres et les applications ne sont pas déplacés vers
Windows. Pour apporter des modifications aux partitions et auxlecteurs, démartez lordinateur 3
Vaide du disque dnstallation. Nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers avent de
continuer.
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Informations systéme générales

Edition Windows.

Windows Server 2019 Standard

© 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réserves. Windows Server- 2019
Systeme

Processeur: AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics 319 GHz (2 processeurs)

Mémoire installée (RAM): 8,00 Go.

Type du systeme: Systéme d'exploitation 64 bits, processeur x64

Stylet et fonction tactile:  La fonctionnalité d'entrée tactle ou avec un stylet nest pas disponible sur cet écran.

Parametres de nom d ordinateur, e domaine et de groupe de travai
Nom de lordinateur:  WIN-PES33ESPTHE
Norm complet: WIN-PE53389P THE paramétres

Description de lordinateur :

WORKGROUP

Groupe de trave
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